**Príloha č. 3c Výzvy**

**DLP Projektor (**dataprojekcia pri výučbe)

| **počet** | 5 ks |
| --- | --- |

| **Technické vlastnosti** | Hodnota / charakteristika |
| --- | --- |
| vstupy | VGA, DVI, HDMI |
| svietivosť | min. 2000 lm |
| rozlíšenie projektora natívne | min. FULL HD 1920x1080 |
| možnosť uchytenia | na strop |
| funkcia | Freeze, ZOOM a korekcia lichobežníka |
| diaľkový ovládač | áno |